**质量流量计检定原始记录**

受控编号：Z/JB-LLR-015-2021记录编号：液质J 检定证书编号：LLRL 第1页 共1页

客户名称：${CustomerName}

仪器名称：科里奥利质量流量计 规格型号： 出厂编号：${devNo}

制造厂家：${Manufacturer}

计量标准装置信息：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准证书号 | 有效期至 |
| 标准表法计量标准装置 | 口径：DN15～DN150  流量：（0.015-120）m3/h | *U*rel=0.05%(*k*=2） |  |  |

检定依据：JJG 1038-2008《科里奥利质量流量计》

温度： ℃ 湿度： %RH

检定地点：

检定数据及结果内容：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常用流量： | | | | | 检定介质： | |
| 序号 | 流量（kg/h） | 示值（kg） | | | 基本误差（%） | 重复性误差（%） |
| 被校表 | 标准表 | |
| ${N1} | ${Q1} | ${X1} | ${B1} | | ${E1} | ${Er} |
| ${N2} | ${Q2} | ${X2} | ${B2} | | ${E2} |
| ${N3} | ${Q3} | ${X3} | ${B3} | | ${E3} |
| ${N4} | ${Q4} | ${X4} | ${B4} | | ${E4} |
| ${N5} | ${Q5} | ${X5} | ${B5} | | ${E5} |
| ${N6} | ${Q6} | ${X6} | ${B6} | | ${E6} |
| 仪表系数/流量系数： | | | | | | |
| 检定结论： 级合格 | | | | 备注： | | |

检定员： 核验员： 检定日期：${DT1} 有效期至：